

**Collezione N.EXT**

N.EXT rappresenta la proposta del Gruppo Puricelli per gli esterni. Facciate ventilate, balconi e arredo urbano. Ideale come alternativa ai materiali classici per l’architettura, N.EXT è costituito da un’anima rigida abbinata a una superficie decorativa consistente di resine termoindurenti resistenti alla luce solare e agli agenti atmosferici.

Non subisce alterazioni rispetto all’umidità e alle alterazioni climatiche ed è antistatico e ignifugo. Robusto, compatto e durevole è disponibile in un’ampia gamma di decori. Facile nel montaggio e nella manutenzione, N.EXT, come tutti i prodotti del Gruppo Puricelli, è realizzato nel massimo rispetto delle normative vigenti e quindi ecosostenibile e phenol free.

La sue caratteristiche principali sono la solidità e la compattezza che garantiscono una resa e una resistenza elevatissime.

**LAMINATO MONODECORATO**

La superficie N.EXT è composta da una carta impregnata con resina melamminica protetta da uno speciale strato protettivo contro l’invecchiamento da raggi UV e le sollecitazioni causate dagli agenti atmosferici. Il corpo è formato da strati cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti a pressione e temperatura elevate per ottenere un materiale omogeneo, non-poroso ad alta densità. Il retro del pannello è levigato in modo da rendere l’incollaggio perfetto per ogni tipo di supporto.

**LAMINATO COMPATTO BIDECORATO**

La superficie N.EXT è composta da una carta impregnata con resina melamminica protetta da uno speciale strato protettivo contro l’invecchiamento da raggi UV e le sollecitazioni causate dagli agenti atmosferici. Il corpo ad alto spessore è formato da strati cellulosa impregnati con resine termoindurenti sottoposti a pressione e temperatura elevate per ottenere un materiale omogeneo, non-poroso ad alta densità.

**LAMINATO FLESSIBILE**

La superficie N.EXT è composta da una carta impregnata con resina melamminica protetta da uno speciale strato protettivo contro l’invecchiamento da raggi UV e le sollecitazioni causate dagli agenti atmosferici. La superficie viene accoppiata ad un supporto flessibile idoneo all’incollaggio.

**Puricelli Decorative Surfaces**

Via Nuova Valassina, 3 Costamasnaga Lecco

[www.puricelli.it](https://euc-word-edit.officeapps.live.com/we/www.puricelli.it) – [info@puricelli.it](mailto:info@puricelli.it)

[+39 031855051](tel:+39%2002%2036740551)

**OGS PR and Communication**

Via Koristka 3, Milano

+39 02 3450610

[www.ogscommunication.com](http://www.ogscommunication.com/) – [info@ogscommunication.com](mailto:info@ogscommunication.com)