**NOWOŚĆ 2018: szybka cementowa masa szpachlowa UZIN NC 152 Turbo**

**Zmiany na rynku budowlanym już od kilku lat wskazują na to, że najważniejszą cechą produktów – poza oczywistą wysoką jakością – będzie szybkość ich stosowania. Trend ten widać w ofertach czołowych producentów z branży. W 2018 roku powinniśmy spodziewać się wielu takich nowości. Walczącym z czasem posadzkarzom w sukurs przychodzi firma UZIN UTZ Polska, która już w pierwszym tygodniu nowego roku wprowadziła do oferty szybką masę niwelującą – UZIN NC 152 Turbo.**

W ubiegłym roku Uzin Utz Polska wprowadził do oferty gipsową masę szpachlową UZIN NC 112, która szybko zyskała uznanie wśród wykonawców. Tym razem do portfolio marki trafia cementowa masa szpachlowa do wyrównywania i wygładzania podłoży. To, co łączy oba te produkty to szybkość wysychania, która umożliwia znaczne przyspieszenie postępu prac.

- *Entuzjazm, z jakim została przyjęta anhydrytowa masa szpachlowa UZIN NC 112, utwierdził nas w przekonaniu, że* ***rozwiązania skracające czas pracy na inwestycjach to prawdziwa potrzeba rynku.*** *Dlatego nasz dział R&D intensywnie pracował nad nową masą cementową. Jej największą innowacją jest udoskonalona reakcja wiązania, która maksymalnie ogranicza czas schnięcia masy –* wyjaśnia **Maciej Załęski, doradca techniczny Uzin Utz Polska**.

**UZIN NC 152 Turbo – właściwości i zastosowanie**

Nowa masa jest rozwiązaniem **uniwersalnym**. Można ją stosować na **wszystkich popularnych podłożach budowlanych** – nowych jastrychach różnego rodzaju, starych podłożach z pozostałościami klejów oraz mas, a także na płytkach ceramicznych, kamieniu i lastriko.

UZIN NC 152 Turbo sprawdzi się jako masa wyrównująca pod **wykładziny winylowe (LVT), tekstylne oraz elastyczne**, a także pod **parkiet warstwowy**, **płytki ceramiczne** oraz **naturalne kamienne okładziny**.

Obok uniwersalności zastosowania, najważniejszymi wyróżnikami tego produktu są **szybkość, z jaką osiąga gotowość do dalszych prac** oraz **gładka powierzchnia, którą tworzy**. Jednorodna i gładka powierzchnia często nie wymaga szlifowania, nawet w przypadku bardzo cienkich okładzin, takich jak podłogi winylowe (LVT). Kiedy jednak inwestycja jest bardzo wymagająca, proces ten jest ułatwiony dzięki jej bardzo dobrej szlifowalności.

**Szybka, łatwa w obróbce, ekologiczna**

Przy optymalnych warunkach atmosferycznych (temperatura 20 stopni Celsjusza, względna wilgotność powietrza 65%) masa UZIN NC 152 Turbo osiąga **gotowość do montażu wykładziny już po ośmiu godzinach.**

Istotna dla posadzkarzy oraz późniejszych użytkowników pomieszczeń jest także jej **ekologiczność**. Nowa cementowa masa charakteryzuje się ograniczoną zawartością chromianów (GISCODE ZP1) oraz bardzo niską emisyjnością (EMICODE EC 1 R PLUS). Te certyfikaty poświadczają, że jest całkowicie bezpieczna dla zdrowia wykonawców i pomaga tworzyć w pomieszczeniach przyjazny dla środowiska klimat.

**Informacje techniczne:**

* Czas obróbki: 20-30 min.
* Możliwość wchodzenia: po 2-3 godzinach
* Gotowość do montażu podłóg: ok. 8 godzin (wykładziny tekstylne i elastyczne; przy 3 grubości warstwy)
* Zastosowanie: do wewnątrz pomieszczeń mieszkalnych, komercyjnych, użyteczności publicznej, przemysłowych, pod wszystkie rodzaje okładzin podłogowych
* Zużycie: ok. 1,5 kg/m kw.
* Grubość warstwy: do 10 mm
* Ograniczona zawartość chromianów (GISCODE ZP1)
* Bardzo niska emisyjność (EMICODE EC 1 R PLUS)

**Informacja o zmianie nazwy**

Od połowy grudnia 2017 roku firma Uzin Polska Sp. z o.o. funkcjonuje pod nową nazwą: **Uzin Utz Polska Sp. z o.o.** Zmiana ma na celu ujednolicenie wizerunku wszystkich lokalnych spółek niemieckiego koncernu Uzin Utz AG. Poza zmianą nazwy żadne inne elementy funkcjonowania tego przedsiębiorstwa nie uległy modyfikacji.