Łódź, 6 maja 2019 r.

Informacja prasowa

**ATLAS GTA – idealnie gładka, idealnie biała gładź polimerowa**

**ATLAS GTA to nowość na którą od dawna czekali fachowcy budowlani. Dzięki innowacyjnej recepturze i doskonałym właściwościom gładź ATLAS GTA może być nakładana na trzy sposoby: wałkiem, pacą i mechanicznie. Efekt? Idealnie gładka i idealnie biała powierzchnia! To także produkt przyjazny wykonawcom – oszczędza czas i pieniądze!**

ATLAS GTA służy do całopowierzchniowego szpachlowania powierzchni ścian i sufitów oraz spoinowania płyt g-k wewnątrz budynków (przy użyciu taśm zbrojących). Unikalna receptura, oparta na selekcjonowanych, śnieżnobiałych wypełniaczach mineralnych o optymalnym uziarnieniu, pozwala na uzyskanie bardzo gładkiej powierzchni za pierwszym razem, po jednym pociągnięciu szpachlą. Gładź ATLAS jest wyjątkowo wytrzymała i elastyczna – wiązania polimerowe zapewniają odporność na spękanie szpachlowanych powierzchni i wysoką przyczepność produktu. Rezultat? IDEALNY EFEKT KOŃCOWY I TRWAŁOŚĆ ROZWIĄZANIA!

**Trzy sposoby aplikacji**

Parametry ATLAS GTA sprawiają, że jest to gładź uniwersalna do aplikacji wałkiem, pacą i mechanicznej. Możliwość **nakładania wałkiem** to nowość na rynku, a metoda ta znakomicie podnosi komfort i tempo pracy. Atlas GTA to gładź idealna do **aplikacji pacą**. Ma optymalną konsystencję, która pozwala na kontrolę grubości warstwy, łatwe rozprowadzenie i wygładzenie . Materiał bardzo dobrze trzyma się narzędzi. Nowa gładź ATLASA jest także dostosowana do aplikacji mechanicznej – z wykorzystaniem popularnych **agregatów,** np. Graco i Wagner. Jako jeden z nielicznych produktów może być nakładana w technologii „mokre na mokre” – aplikacja kolejnej warstwy możliwa jest już po 2h (w zależności od temperatury i wilgotności).

**Łatwa i bezpyłowa obróbka**

Optymalna twardość ATLAS GTA pozwala na łatwe szlifowanie zarówno sposobem ręcznym, jak i mechanicznym. Pylenie jest ograniczone, a powstający pył opada przy ścianie. Wyjątkową cechą produktu jest możliwość obróbki bezpyłowej, dzięki której prowadzenie szybkich i czystych prac remontowych możliwe jest w czasie normalnego korzystania z pomieszczeń.

**Produkt idealny – opakowanie również**

Opakowanie ATLAS GTA, poza ponadstandardowymi właściwościami, oferuje niespotykany dotychczas komfort aplikacji. Produkt dostępny jest w 18kg, owalnych wiadrach, dostosowanych szerokością do najbardziej popularnych 25 centymetrowych wałków – gładź nie musi być przelewana do odrębnych pojemników. Bez problemu - i bez drabiny - produkt można nałożyć na sufity.

Właściwości gładzi polimerowej ATLAS GTA:

* Jeden produkt – dwie funkcje: szpachlowanie całopowierzchniowe i spoinowanie płyt g-k
* Uniwersalność – aplikacja wałkiem, pacą lub agregatem
* Łatwe nakładanie bez chlapania
* Łatwe wygładzanie i łączenie pól technologicznych
* Wydłużony czas otwarty
* Aplikacja „mokre na mokre”
* Wygodne, owalne wiadro – gładź gotowa do pracy
* Bezpyłowa obróbka na mokro
* Łatwe szlifowanie w długim czasie od aplikacji
* Ograniczone pylenie
* Elastyczna i odporna na spękanie

Więcej informacji na temat nowej gładzi polimerowej ATLAS GTA znaleźć można na [www.atlas.com.pl](http://www.atlas.com.pl).