

**SPECYFIKACJE[[1]](#endnote-1)**

**Seria ASUS ROG Phone 5**

|  |  |
| --- | --- |
| **Procesor** | Platforma mobilna Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G 2,84 GHz, wykonana w 5-nanometrowym procesie produkcyjnym, 64 bity, 8 rdzeni |
| **Układ graficzny** | Qualcomm® Adreno™ 660 |
| **Interfejs użytkownika** | Android™ 11 z nowym ROG UI |
| **Ekran** | 6,78-calowy wyświetlacz Samsung AMOLED, 20,4:9 (2448 x 1080) 144 Hz / 1 msJasność 800 nitów dla czytelności podczas korzystania na zewnątrzJasność szczytowa 1200 nitówDelta-E <1Pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 w 111,23% Corning® Gorilla® Glass Victus™Obsługa stale aktywnej technologii HDRCertyfikacje HDR10 i HDR10+Pojemnościowy panel dotykowy z 10 punktami wielodotyku (z obsługą funkcji sterowania w rękawiczkach) |
| **Wymiary** | 173 x 77 x 9,9 mm  |
| **Waga** | 239 g |
| **Bateria** | Standardowo pojemność 6000 mAh |
| **Pamięć** | **ROG Phone 5 Ultimate:** 18 GB LPDDR5 RAM**ROG Phone 5 Pro i ROG Phone 5:** Maks. 16 GB LPDDR5 RAM |
| **Pamięć dyskowa** | **ROG Phone 5 Ultimate i Pro:** 512 GB UFS 3.1 ROM**ROG Phone 5:** Maks. 256 GB UFS 3.1 ROM |
| **Zintegrowane czujniki** | Czytnik linii papilarnych zintegrowany w wyświetlaczu, funkcja rozpoznawania twarzy, akcelerometr, kompas cyfrowy, żyroskop, czujnik zbliżeniowy, czujnik oświetlenia otoczenia, czujniki ultradźwiękowe do AirTrigger 5 oraz przycisku aktywowanego chwytem |
| **Technologia połączeń bezprzewodowych** | Zintegrowana karta WiFi 6E (802.11a/b/g/n/ac/ax, 2x2 MIMO)[[2]](#endnote-2)Bluetooth® 5.2 (HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP), obsługa Qualcomm® aptX™ AdaptiveWiFi DirectTechnologia NFC |
| **GPS** | GNSS z obsługą GPS (L1/L5), Glonass (L1), Galileo (E1/E5a), BeiDou(B1i/B1c/B2a), QZSS (L1/L5) i NavIC (L5) |
| **Gniazda wejścia/wyjścia** | **Po bokach i na dole:** USB-C® |
| **Kamera przednia** | 24 MP |
| **Kamera tylna** | 64 MP (główna kamera Sony® IMX686) + 13 MP (kamera szerokokątna 125° z obiektywem ultrawide) + 5 MP (kamera makro) |
| **Funkcja Voice Wakeup** | Tak |
| **Głośnik** | Dwa symetryczne głośniki stereo skierowane do przodu z dźwiękiem Dirac HD Głośniki 7-magnesowe stereo z inteligentnym wzmacniaczem Cirrus Logic dla zapewnienia głośniejszego dźwięku o większej głębi i mniejszym poziomie zniekształceń |
| **Technologia NFC** | obsługiwana |
| **Kolor** | **ROG Phone 5 Ultimate:** Storm White**ROG Phone 5 Pro:** Phantom Black**ROG Phone 5:** Phantom Black i Storm White |

###

*Qualcomm, Snapdragon i Snapdragon Elite Gaming to znaki towarowe lub zarejestrowane znaki towarowe Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Game Quick Touch i Qualcomm Snapdragon Elite Gaming to produkty Qualcomm Technologies, Inc. i/lub ich spółek zależnych.*

1. Specyfikacje, treść oraz dostępność produktów mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia i różnić się w zależności od kraju. Rzeczywiste osiągi mogą być zróżnicowane w zależności od zastosowań, intensywności wykorzystywania, środowiska pracy i innych czynników. Pełne specyfikacje są dostępne na stronie <http://www.asus.com> [↑](#endnote-ref-1)
2. Standard WiFi 6E wraz z jego funkcjami jest dostępny przy uwzględnieniu ograniczeń prawnych i w zależności od jednoczesnego wykorzystywania łączności Wi-Fi 5 GHz. [↑](#endnote-ref-2)