**NOWOŚĆ! UZIN U-Tack – szybkie i czyste klejenie listew cokołowych**

**Klejenie listew to przysłowiowa „kropka nad i” w montażu podłogi. Po perfekcyjnym położeniu wykładziny wystarczy dobrze przykleić listwy i pozwolić inwestorowi na odbiór pomieszczenia. Czy na tym etapie coś może pójść źle?**

Niestety, mimo że klejenie listew przypodłogowych zwykle nie jest dla wykonawcy bardzo obciążające fizycznie, to zadanie wymagające spokoju i precyzji. Niewłaściwie zamontowana listwa popsuje bowiem cały efekt.

- *Przy montażu cokołów posadzkarz musi być nie tylko doświadczonym fachowcem, ale i estetą. Bardzo często zdarza się tak, że montaż podłogi i listew następuje już po ostatnim malowaniu ścian. Oczywiście uczulamy inwestorów, że podczas montażu elementów podłogowych ściany mogą zostać przybrudzone i dlatego zaleca się ich ostateczne wykańczanie już po zakończeniu prac posadzkarskich. Jednak z praktyki doskonale wiemy, że nic tak nie cieszy inwestora, jak fakt, że po naszym wyjściu może praktycznie bezzwłocznie użytkować pomieszczenie –* mówi **Maciej Załęski, doradca techniczny firmy UZIN Polska**. – *Tymczasem stosowane tradycyjnie kleje, zwłaszcza w mniej doświadczonych rękach, „lubią” pozostawić po sobie ślad.*

Rozwiązaniem tych kłopotów jest nowość w ofercie UZIN – **dwustronnie klejąca taśma U-Tack** do trwałego klejenia listew.

**Szybszy, wygodniejszy i czysty montaż listew przypodłogowych**

Dzięki zastosowaniu tego uniwersalnego rozwiązania listwy przykleimy nawet **od 3 do 5 razy szybciej** niż w przypadku użycia tradycyjnych klejów. Taśma UZIN U-Tack **nie wymaga wstępnego odparowywania, nie ma również określonego czasu otwartego**. Brak ścisłego reżimu technologicznego sprawia, że prace przebiegają spokojniej i umożliwiają większą precyzję.

Nie musimy się też martwić ewentualnymi zabrudzeniami. W zestawie z taśmą otrzymujemy bowiem papierową tarczę odporną na klej, która nie tylko ułatwi nam pracę, ale rówież **utrzyma miejsce pracy w czystości**.

**Do listew, pasków wykładzin, na każdym podłożu**

UZIN U-Tack to **rozwiązanie uniwersalne**. Taśmę można stosować do **miękkich listew i wklęsłych profili z PVC, listew przypodłogowych z twardym rdzeniem oraz listew aluminiowych**. Znajdzie zastosowanie także do klejenia **pasków z wykładzin** tekstylnych ze wszystkimi typami spodów oraz wykładzin z PVC i linoleum.

Dużą zaletą taśmy jest możliwość stosowania na **praktycznie każdym podłożu budowlanym**, którego głębokość struktury nie przekracza 1,5 mm. Można więc używać jej na tynku, cegłach, betonie, zagruntowanym gipsie i masie szpachlowej, drewnie, ceramice, tworzywach sztucznych, metalu czy powłokach malarskich. Przy stosowaniu na tapetę należy odciąć fragment, w którym listwa będzie łączona ze ścianą.

**Ekologiczne rozwiązanie**

UZIN U-Tack wyróżnia także fakt, że w przeciwieństwie do kontaktowych klejów do listew, **nie zawiera rozpuszczalników** i charakteryzuje się **bardzo niską emisyjnością.**

Stosowanie taśmy jest zatem całkowicie bezpieczne dla wykonawców i sprzyja tworzeniu zdrowego klimatu w pomieszczeniach. Potwierdzają to certyfikat EMICODE EC 1 PLUS oraz znak „Niebieski Anioł” (Der Blaue Engel).

**Parametry techniczne:**

* **Opakowanie:** karton
* **Długość rolki:** 50 m
* **Szerokość rolki:** 25 / 40 / 50 / 85 mm
* **Kolor:** bezbarwny
* **Okres przechowywania:** co najmniej 2 lata
* **Temperatura podłoża:** co najmniej 15 st. Celsjusza
* **Ekologia:** „Niebieski Anioł” wg RAL-UZ 113, EMICODE EC 1 PLUS